건물에너지효율설계ㆍ평가 문제집 정오표

(2015년 7월 20일 발행)

다음과 같은 오류가 발견되어 죄송합니다.

12페이지 16번 문제 : 해설 ③ 수정

③ 심벌그림 : 전력용 콘센트~ → ③ 심벌그림 : 전력용 콘덴서~

23페이지 15번 문제 : 보기 ③ 및 해설 ③ 수정

③ 전력용 콘센트 → 전력용 콘덴서

해설 수정

③ 전력용 콘센트~ → 전력용 콘덴서~

25페이지 19번 문제 : 보기 ④ 및 해설 중 수정

④ 냉각탑 - 보일러 - 공기냉각기 - 가습기

해설 중 수정

㉢ 공기여과기 → 공기냉각기, ㉣ 공기가열기 → 가습기

168페이지 06번 문제 : 해설 중 수정

주거용 대형 건축물 → 비주거용 대형 건축물

206페이지 31번 문제 : 보기 ④ 및 해설 중 수정

④ 냉각탑 - 보일러 - 공기냉각기 - 가습기

해설 중 수정

㉢ 공기여과기 → 공기냉각기, ㉣ 공기가열기 → 가습기

211페이지 08번 문제 : 해설 중 수정

기계설비부문 → 전기설비부문

220페이지 27번 문제 : 보기 ③ 및 해설 ③ 수정

③ 전력용 콘센트 → 전력용 콘덴서

해설 수정

③ 전력용 콘센트~ → 전력용 콘덴서~

221페이지 27번 문제 : 해설 ③ 수정

③ 심벌그림 : 전력용 콘센트~ → ③ 심벌그림 : 전력용 콘덴서~

추가 수정 내용입니다.

12페이지 18번 문제 : 박스의 그림 중 ㉢과 ㉣ → 왼 쪽으로 한 칸씩 이동

93페이지 03번 문제 : 박스의 ㉠ 수정

㉠ ~(공동주택의 거실부위 포함)~ → ~(공동주택의 거실부위 제외)~

189페이지 46번 문제 : 지문 끝에 조건 추가

46. 다음 공동주택의 자료를 이용하여 대향동의 높이에 대한 인동간격비 배점의 합을 계산한 값으로 옳은 것은?(단, 전면부에 위치한 대향동이 없는 경우는 계산하지 않는다.)

205페이지 30번 문제 : 박스의 그림 중 ㉢과 ㉣ → 왼 쪽으로 한 칸씩 이동